**苏州市建筑市场综合考核用表之四（工程质量三—市政）**

项目编号： 检查日期:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位（100分） | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 质量行为（30分） | 质量责任终身制和项目质量管理制度的建立和落实情况（6分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
| 项目负责人资格、项目部人员配备符合要求，且按规定到岗履责（6分) | 缺一项扣2分 |  |  |  |
| 施工组织设计或专项施工（含质量通病防治）方案已编制、且按规定审批 （6分) | 缺一项扣2分 |  |  |  |
| 按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施（6分) | 缺一项扣2分 |  |  |  |
| 质量问题和质量事故处理及时，整改措施有效（6分) | 缺一项扣2分 |  |  |  |
| 2 | 质保资料、检测及试验*台账*〔30分） | 原材料进场验收资料完善、规范〔10分） | 缺一项扣2分 |  |  |  |
| 工序资料同步、真实、规范、齐全（5分) | 缺一项扣2分 |  |  |  |
| 见证取样送检制度落实；涉及结构安全的试块、试件、材料取样数量及检测结论（5分) | 缺一项扣2分 |  |  |  |
| 压实度、灰剂量、弯沉、基层（面层）厚度等相关试验报告齐全（10分) | 缺一项扣2分 |  |  |  |
| 3 | 实物质量〔40分） | 路基外观质量，抽查路基宽度、高程、平整度是否满足要求（5分) | 一项不满足扣2分 |  |  |  |
| 人行道外观质量，抽查盲道铺砌、平整度、纵横缝顺直度是否满足要求（5分) | 一项不满足扣2分 |  |  |  |
| 路缘石砌筑、勾缝质量，检查顺直度情况，雨水口位置、排水情况、井内垃圾清理情况是否满足要求（10分) | 一项不满足扣2分 |  |  |  |
| 钢筋加工、绑扎及连接质量，钢筋位置、间距及保护层厚度是否满足要求（5分) | 一项不满足扣2分 |  |  |  |
| 混凝土色差、蜂窝、麻面、裂缝等外观质量，检查混凝土构件尺寸偏差是否满足要求（10分) | 一项不满足扣2分 |  |  |  |
| 桥梁纵横向线性控制、排水畅通、伸缩缝内垃圾清理等细部构造质量是否满足要求（5分) | 一项不满足扣2分 |  |  |  |
| 得分： | | | | | | |

检查人（签字）： 被检查单位（签字或盖章）：